**NEUE VORLAGE FÜR DIE HOME-CHECKLISTE**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ORT** | **VORBEREITET VON** | **DATUM** |
|   |   |   |

|  |
| --- |
| **DINGE, DIE SIE FÜR DIE ENDGÜLTIGE EXEMPLARISCHE VORGEHENSWEISE BEACHTEN SOLLTEN** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ERLAUBEN SIE MEHRERE TAGE ZWISCHEN INSPEKTION UND SCHLIEßUNG |   |
|  | STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE PROBLEME BEHOBEN UND BEHOBEN SIND |   |
|  | BEEILEN SIE SICH NICHT! |   |
|  | HOLEN SIE ES SICH SCHRIFTLICH |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **HEIZEN & KÜHLEN** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ERHÖHEN UND SENKEN SIE DEN THERMOSTAT, UM EINE ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION ZU GEWÄHRLEISTEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE ALLE LÜFTUNGSÖFFNUNGEN / HEIZKÖRPER AUF ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION |   |
|  | WÄRME AUTOMATISCH LAUFEN UND ABSCHALTEN LASSEN |   |
|  | AUTOMATISCHES AUSFÜHREN UND ABSCHALTEN DER KLIMAANLAGE ZULASSEN |   |
|  | SUCHEN SIE KALTLUFTRÜCKFLÜSSE. ÜBERPRÜFEN SIE DIE RICHTIGE PLATZIERUNG |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **ELEKTRISCH** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | SCHALTEN SIE ALLE SCHALTER UND LEUCHTEN EIN UND AUS |   |
|  | SCHLIEßEN SIE EIN RADIO ODER EINE LAMPE AN JEDE STECKDOSE AN |   |
|  | TÜRKLINGEL TESTEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE, OB BEI BEDARF SCHWERLASTLEITUNGEN VORHANDEN SIND |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **KLEMPNEREI** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ALLE WASSERHÄHNE EIN- UND AUSSCHALTEN |   |
|  | LASSEN SIE DAS WASSER MEHRERE MINUTEN LAUFEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE ENTWÄSSERUNG IN JEDEM BECKEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE AUF LECKAGEN UND TROPFEN |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **DECKEN, WÄNDE UND BÖDEN** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE ALLE OBERFLÄCHEN AUF FARBE UND QUALITÄT |   |
|  | UNTERSUCHEN SIE TROCKENBAUWÄNDE AUF ANSCHLAGSTOFFE, NÄGEL, RISSE UND LÖCHER |   |
|  | PRÜFEN SIE FORMTEILE AUF QUALITÄT UND LÜCKEN |   |
|  | UNTERSUCHEN SIE ALLE FLIESEN AUF FEHLENDE FUGENMÖRTEL, RISSE UND SPÄNE |   |
|  | AUF ABRIEB UND KRATZER PRÜFEN |   |
|  | STELLEN SIE SICHER, DASS TEPPICHBÖDEN FREI VON WELLEN UND RISSEN SIND |   |
|  | ACHTEN SIE AUF ALLE DECKEN AUF ANZEICHEN VON RISSEN ODER FEUCHTIGKEIT |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **TÜREN** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE, OB SICH ALLE TÜREN LEICHT UND ORDNUNGSGEMÄß ÖFFNEN |   |
|  | STELLEN SIE SICHER, DASS DIE VERRIEGELUNGEN FANGEN  |   |
|  | ÖFFNEN SIE DIE TÜREN, UM DIE RICHTIGE STOPPERAUSRICHTUNG ZU ÜBERPRÜFEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE ALLE TÜRSCHLÖSSER AUF FUNKTIONALITÄT |   |
|  | PRÜFEN SIE AUF LÜCKEN UNTER TÜREN AN SCHWELLENWERTEN |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **FENSTER** |
|   | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | UNTERSUCHEN SIE DAS GESAMTE GLAS AUF BRÜCHE UND RISSE |   |
|  | ÖFFNEN UND SCHLIEßEN SIE ALLE FENSTER |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE AUF LUFTLECKS, INDEM SIE EIN STREICHHOLZ ODER EIN FEUERZEUG HALTEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BILDSCHIRME IN GUTEM ZUSTAND SIND |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE HARDWARE, SCHLÖSSER UND SCHARNIERE |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **KÜCHE** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE SCHRANKVORRICHTUNGEN UND -OBERFLÄCHEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE ARBEITSPLATTEN AUF RISSE UND KRATZER |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE SCHRÄNKE AUF STABILE REGALE UND SCHARNIERE |   |
|  | SCHUBLADEN FÜR SANFTES ÖFFNEN UND SCHLIEßEN PRÜFEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE FUNKTIONALITÄT DER APPLIANCE UND DIE RICHTIGEN ANSCHLÜSSE |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **BAD** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | DUSCHEN / WANNENARMATUREN LAUFEN LASSEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DEN KORREKTEN DURCHFLUSS UND DIE TEMPERATUR |   |
|  | LASSEN SIE DAS WASSER "PFÜTZEN", UM DIE ORDNUNGSGEMÄßE ENTWÄSSERUNG ZU ÜBERPRÜFEN |   |
|  | BEHÄLTER AUF SPÄNE / RISSE PRÜFEN |   |
|  | TOILETTEN MIT SPÜLUNG |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE TOILETTEN FÜR SICHERHEIT UND LECKAGEN RICHTIG EINGESTELLT SIND |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE SCHRÄNKE, SCHRÄNKE UND BÖDEN AUF FEUCHTIGKEIT |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **EXTERIEUR, VERANDEN UND DECKS** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE ABSTELLGLEIS / ZIEGEL AUF ZUSTAND UND SOGAR ABDECKUNG |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE ABSTELLGLEIS / ZIEGEL AUF AUSSEHEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DACHRINNEN, FALLROHRE UND ENTWÄSSERUNGSBEREICHE |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE BÜRGERSTEIGE UND VERANDA- UND TERRASSENBÖDEN AUF RISSE |   |
|  | GEWÄHRLEISTEN SIE DIE ROBUSTHEIT ALLER GELÄNDER |   |
|  | AUF LOSE / FREILIEGENDE NÄGEL UND SCHRAUBEN PRÜFEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE ROBUSTHEIT VON VERANDEN UND DECKS |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **DACHGESCHOSS & KELLER** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | AUF FEUCHTIGKEIT / SCHIMMEL PRÜFEN |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE WÄNDE, BÖDEN UND DECKEN AUF WASSERSCHÄDEN |   |
|  | INSPIZIEREN SIE ALLE HLK-SYSTEME |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE ELEMENTE DES LÜFTUNGSSYSTEMS |   |
|  | AUF ANZEICHEN VON BEFALL PRÜFEN |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **GARAGE & ZUSÄTZLICHE STRUKTUREN** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  | TÜREN INSPIZIEREN |   |
|  | STELLEN SIE SICHER, DASS ALLE FERNGESTEUERTEN TÜRÖFFNER VERFÜGBAR SIND |   |
|  | FRAGEN SIE NACH IRGENDWELCHEN SCHLOSSCODES |   |
|  | ÜBERPRÜFEN SIE DIE BÖDEN AUF RISSE UND ORDNUNGSGEMÄßE ENTWÄSSERUNG |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **VERSCHIEDENES** |
|  | **AUFGABE / ELEMENT** |  **ZUSÄTZLICHE INFOS**  |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |

|  |
| --- |
| **ZUSÄTZLICHE ANMERKUNGEN** |
|   |
|   |
|   |
|   |